Приложение № 2

Утверждено Постановлением Главы МО Краснополянское сельское поселение № 152 от 01.10.2018 г.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО Краснополянское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Характер аварии** | **Возможные причины аварии** | **Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии** | **Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители** | **Мероприятия по ликвидации аварии** | **Примечания** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1.** | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе. | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район по телефону 2-14-12. | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе. |   |  |
| 2. Сообщить об аварии начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб», по телефону 2-08-68, главе МО Краснополянского сельского поселения тел. 9-33-22. |  Диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район», начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Позвонить начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» раб. Тел. 2-08-68, Главе поселения Федотовой Л.А.. по тел. 9-33-22, или зам. главы поселения Снигирёву А.Н., тел .раб. 9-33-68, сот. 89043849090 |   |
| 3. Сообщить начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» обеспечивающего поставку теплоносителя через аварийную теплотрассу о необходимости проведения подготовительных мероприятий с целью прекращения подачи теплоносителя в аварийную теплотрассу. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. |   |
| 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |   |
| 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией.  |
| 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости). | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |  |
| 7. Выслать аварийную бригаду ООО «Теплоснаб».  | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии. |  |
| 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
| 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12. |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район информацию о ликвидации аварии. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12. |   |
| **1.2.** | Утечка теплоносителя (воды) в котельной.  | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район тел. 2-14-12. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб», главе МО Краснополянское сельское поселение. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» . Диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район». | Начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» раб. тел. 2-08-68, сот. тел. 8-922-027-62-54Главе поселения Федотовой Л.А. по тел. раб. 9-33-22, сот.89043849762 или зам. главы поселения Снигирёву А.Н. по тел. раб. 9-33-68, сот. 89043849090. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной.  |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» .  | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб».  | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией.  |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости). |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб».  | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную бригад , ООО «Теплоснаб» на место аварии.  | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии.  |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12. |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12. |  |
| **1.3.** | Прекращение электроснабжения котельной. | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала» по телефону 2-01-61, ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» по телефону 2-14-12. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб», главе МО Краснополянское сельское поселение. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб», диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район».  | Позвонить директору.  |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям котельной ООО «Теплоснаб». | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной. |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией.  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости). |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания. |  |
|  |  |  | 7. Организовать встречу аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала».  |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Обеспечить своевременное предоставление информации о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала».  |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии. | Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала».  | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала». | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12. |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный» район информацию о ликвидации аварии. | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». Руководитель Байкаловского участка ОАО «МРСК Урала». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12. |  |
| **1.4.** | Прекращение водоснабжениякотельной. | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру МУП ЖКХ «Елань» » по тел. 9-44-45, ООО «Теплоснаб» по телефону 2-08-68, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный» район по телефону 2-14-12. | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору МУП ЖКХ «Елань»», ООО «Теплоснаб», главе МО Краснополянское сельское поселение. |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб», диспетчер ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район». | Позвонить директору МУП ЖКХ «Елань» Кузнецову Н.В. по тел. раб. 9-44-45, сот. тел. 8-904-168-20-39, начальнику Байкаловского участка ООО «Теплоснаб» раб. тел. 2-08-68, сот. тел. 8-922-027-62-54, Главе поселения Федотовой Л.А. по тел .раб. 9-33-22, сот. 89043849762 или зам. главы поселения Снигирёву А.Н. по тел. раб. 9-33-68, сот. 89043849090. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям «ООО «Теплоснаб». |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной. |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки.  | Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости). |  Начальник Байкаловского участка ООО «Теплоснаб». | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения. | Директор МУП ЖКХ «Елань». | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения. |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП ЖКХ «Елань» на место аварии объекта водоснабжения.  | Директор МУП ЖКХ «Елань». | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии.  |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения. | Директор МУП ЖКХ «Елань». | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения. | ДиректорМУП ЖКХ «Елань». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Директор  МУП ЖКХ «Елань». | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-14-12.  |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС «МО Байкаловский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии. | Директор МУП ЖКХ «Елань». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-14-12. |  |

 СОГЛАСОВАНО:

 1. Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Елань» МО Краснополянское сельское поселение:

 Директор МУП ЖКХ «Елань»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Кузнецов

 (печать)

 2. Государственное казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»:

 Начальник ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 12»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Чернаков

 (печать)

 3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Теплоснаб»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Боталов

 (печать)

4. Глава Краснополянского сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Федотова

 (печать)